***Instal Projekt HOT2 Standard****-*эталон среди ТЭНов для полотенцесушителей с **современным дизайном, сенсорным управлением и LED-подсветкой и таймером от 2 до 8 часов,**который был удостоен звания:

Финалист конкурса Dobry Wzór 2011 (Хороший дизайн (вид) 2011) в Польше.

Европейское качество и сертифицировано производство в Польше (г. Новая Весь Вроцлавская - Nowa Wieś Wrocławska);

Гарантия на электроТЭН **InstalProjekt HOT2** Standard составляет до **24 месяцев**!

***Цвет корпуса ТЭНа: матовый хром (серебряный)****(есть возможность выбора: чёрный и белый цвет)*

**Подключение:** 1/2" дюйма (наружная резьба с уплотнителем ― резиновое кольцо).

**Монтаж** нагревателя HOT2 происходит с помощью ключа №24 и 2-х гаек (основная и фиксирующая). При этом сначала вкручиваем корпус ключом за основную (нижнюю) гайку, а далее выставив ТЭН в нужном направлении - фиксируем положение фиксирующей гайкой.

Мощность: 300 Вт., 600 Вт. (спрашивайте также 900 Вт.)

При необходимости можно **развернуть блока управления** на все ***360 градусов*** уже после вкручивания нагревателя в полотенцесушитель!

В комплект поставки ТЭНа **HOTs Standard**входит также пластиковые серые накладки **2 шт.** (под цвет корпуса), которые можно использовать для скрытия гайки. Специальная накладка для тройника (длинной около 60мм) используется в полотенцесушителях с комбинированной системой отопления с тройником. При установке такой накладки не будет видно ни тройника ни гайки. Правда тройник в комплект поставки не входит.

Габаритный размер блока управления (пластиковой части): 93 x 60 мм; Диаметр корпуса: 40мм.

После установки ТЭНа HOTs 2  в полотенцесушитель - длинна выступающей части будет составлять около 105мм.

Длинна непосредственного нагревателя (части ТЭНа погруженной во внутрь полотенцесушителя): 300Вт. - 340мм; 600Вт. - 390мм и 900Вт. - 440мм

Кабель: спиральный **серого** цвета c электровилкой (с заземлением). Длинна провода: от 60см. до 2,5 метров(!). Также спрашивайте версии ТЭНа **HOTs -** **без видимого провода** (с маскировочным элементом для кабеля).

Вес ТЭНа (с упаковкой): 800 грамм.

Простое и интуитивное управление ТЭНа: **2 сенсорные кнопки (скрытые)** на корпусе:

1) Кнопка "Таймер" (синяя, слева) 2) Кнопка: "Выбор рабочей температуры" (красная, справа).

Краткое двойное нажатие на кнопку "Выбора температуры" мгновенно выключит ТЭН.

Электронное (микропроцессорное) **управление температуры от 40 до 70 градусов** с индикацией работы (4 режима с градиентной подсветкой красного цвета). Нужный режим нагрева будет отображаться на вертикальной шкале красным цветом.

Функция: **Таймер**позволяетчерез**2, 4, 6 и 8 часов**автоматически выключить электронагреватель;

При этом активация ТАЙМЕРа возможна лишь после установки требуемой температуры работы. На включенный режим работы "Таймер" указывает **синяя LED-подсветка** (плавная ).

Функция: **Антифриз** (аварийное включение нагревателя при снижении температуры жидкости внутри полотенцесушителя менее +8 градусов)

В ТЭНе присутствует многоступенчатая защита, строгий автоматический контроль безопасности и сигнализация неисправностей: - неисправность датчика температуры; - работа без воды; - неисправность нагревательной части; - работа при открытых кранах.

Степень защиты корпуса: IP44.   Класс защиты: I

Доставка электроТЭНа **Instal Projekt HOTs Standard** в сером цвете с сенсорной регулировкой и таймером для полотенцесушителей, радиаторов и батарей осуществляется по всей Украине от 1 шт. любой транспортной компанией.